**КОММУНАЛЬНЫЙ ГИДРОПОВОРОТНЫЙ ОТВАЛ.**



**ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- удобен в работе как на больших площадях, так и в местах с ограниченным пространством;

- оснащён амортизирующей системой;

- гидравлический поворот ±30°.

Подходит для быстрой очистки от снега тротуаров и проезжей части. Оснащен амортизирующей системой, которая смягчает удар при наезде на бордюры и другие препятствия, продляя срок эксплуатации изделия. В качестве рабочего ножа имеет пластиковую сменную техпластину, которую можно использовать с двух сторон. Гидравлический поворот ±30 ° позволяет изменять угол атаки с места водителя. Оборудован выдвижными опорами для удобства хранения. Коммунальный отвал также может быть использован для перемещения легких материалов, таких как зерна или опилки и др.

Примечание: необходим клапан с плавающей стрелой на машине.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Модель** | **Ширина, м.** | **Высота, м.** | **Угол поворота, °** | **Ширина под углом 30°, м.** | **Масса, кг** | **Код** | **Цены** |
| **140** | 1,4 | 0,53 | ±30 | 1,21 | 121 | C890476 |  |
| **180** | 1,8 | 0,58 | ±30 | 1,56 | 156 | C890475 |  |
| **210** | 2,1 | 0,70 | ±30 | 1,82 | 191 | С891305 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Модель** | **Серии** |
| 1 | 2 | 4 | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **SD** | **12** | **EZ7** |
| 5.2 | 5.3 | 6,3 | 7,3 | 8,4 | 9,5 |
| **140** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **180** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 рекомендуемые модели совместимы не совместимы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |